NodeMCU IoT Uygulama Kartı
1. Kart, ESP8266 tabanlı NodeMCU geliştirme kartı ile uyumlu çalışmalıdır. 
2. Kart üzerinde NodeMCU geliştirme kartının takılabilmesi için uygun genişleme bağlantısı bulunmalıdır. 
3. Kart üzerinde farklı uygulamaların bağımsız olarak kullanılabilmesi için modül seçim anahtarları bulunmalıdır. 
4. Kart üzerinde LM35 analog sıcaklık sensörü modülü bulunmalıdır. 
5. Kart üzerinde 240 V AC / 7 A röle modülü bulunmalıdır. 
6. Kart üzerinde SSD1306 tabanlı OLED ekran modülü bulunmalıdır. 
7. Kart üzerinde buzzer modülü bulunmalıdır. 
8. Kart üzerinde hobi tipi servo motor modülü bulunmalıdır. 
9. Kart üzerinde 7 segment display, LED ve butonlardan oluşan uygulama modülü bulunmalıdır. 
10. Kart üzerinde RGB LED modülü bulunmalıdır. 
11. Kart üzerinde en az 1 W gücünde LED modülü bulunmalıdır. 
12. Kart üzerinde farklı sensör ve çevre birimlerinin bağlanabilmesi için mikroBUS uyumlu soket bulunmalıdır. 
13. Kart üzerinde güç ünitesi bulunmalı ve harici besleme ile çalışabilmelidir. 
14. Kart, 5 V DC besleme ile çalışmaya uygun olmalıdır. 
15. Kart ile birlikte 5 V / 1 A güç adaptörü verilmelidir. 
16. Kart ile birlikte bilgisayar bağlantısı için MicroUSB kablosu verilmelidir. 
17. Kart üzerindeki tüm çevre birimleri NodeMCU üzerinden Arduino IDE ortamında programlanabilir olmalıdır. 
18. Kart, dijital giriş/çıkış, analog giriş, PWM ve seri haberleşme uygulamalarını desteklemelidir. 
19. Kart ile birlikte, temel seviyeden proje geliştirme seviyesine kadar uygulamaları içeren Türkçe eğitim dokümanı veya kitap verilmelidir. 
20. Kart ile birlikte gerekli uygulama örnekleri ve kaynak kodları elektronik ortamda sağlanmalıdır.

